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	FECHA
	HORA
	Nº DE GRIFO
	CLORO (ppm)
	TURBIDEZ
	ORGANOLÉPTICO
	FIRMADO

	
	
	
	
	
	Color
	Olor 
	Sabor
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Revisado Resp. Calidad
                                                                                                                                                                   Fecha y firma:                 

- El rango de cloro obtenido deberá oscilar entre 0,2 y 1 ppm.
- El valor máximo de turbidez admisible es de 4 NTU
- Las tomas de agua se harán alternativamente en los diferentes grifos de las instalaciones                                                


